

г. Уфа, Республика Башкортостан

тел.: (347) 263-45-35

моб.: 8-901-81-02-764,

 8-917-777-3773

e-mail: parus-lodki@mail.ru

http://www.parus-lodki.ru

Надувные лодки из ПВХ тканей. Прайс-лист с 05.04.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель лодки** | Кол-во пассажиров, чел. | Грузоподъемность, кг. | Масса лодки в комплекте, кг. | Кол-во отсеков, шт. | Мощность двигателя, л.с. | Длина, мм. | Ширина, мм. | Диаметр борта, мм. | Оптовая цена, руб. (от 10 шт.) **Ткань зеленая, серая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Двина-1 | 1 | 100 | 6 | 2 | – | 1800 | 900 | 270 | 8100 |
| Тайфун-1.5 | 1,5 | 180 | 11 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 12200 |
| Тайфун-1.5-СЛ | 1,5 | 180 | 13 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 13450 |
| Тайфун-1.5-С | 1,5 | 180 | 18 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 14700 |
| Тайфун-1.5-НД | 1,5 | 180 | 12 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 14000 |
| Тайфун-1.5-К | 1,5 | 180 | 11 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 13600 |
| Тайфун-1.5-спиннинг (1 шт.) | 1,5 | 180 | 11 | 2 | – | 2250 | 1250 | 360 | 14000 |
| Тайфун-260 | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2600 | 1350 | 400 | 15250 |
| Тайфун-260-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2600 | 1350 | 400 | 17200 |
| Тайфун-260-НД-тент | 2 | 220 | 23 | 2 | – | 2600 | 1350 | 400 | 28200 |
| ТАЙФУН-260-С | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2600 | 1350 | 400 | 19250 |
| Тайфун-2 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 13800 |
| Тайфун-2-СЛ | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 15400 |
| Тайфун-2-С | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 16800 |
| Тайфун-2-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 15800 |
| Тайфун-2-К | 2 | 220 | 17 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 15300 |
| Тайфун-2-спиннинг | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 17400 |
| Тайфун-2-тент | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 24800 |
| Тайфун-2-НД-тент | 2 | 220 | 22 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 26800 |
| Тайфун-2-СЛ-тент | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 26400 |
| Тайфун-2-С-тент | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 2800 | 1320 | 350 | 27500 |
| Двина-1.5 | 1,5 | 180 | 11 | 2 | – | 2250 | 1250 | 350 | 12200 |
| Двина-1.5-НД | 1,5 | 180 | 12 | 2 | – | 2250 | 1250 | 350 | 14000 |
| Двина-1.5-СЛ | 1,5 | 180 | 13 | 2 | – | 2250 | 1250 | 350 | 13550 |
| Двина-1.5-С | 1,5 | 180 | 16 | 2 | – | 2250 | 1250 | 350 | 14700 |
| Двина-2 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2600 | 1210 | 350 | 13500 |
| Двина-2-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2600 | 1210 | 350 | 15400 |
| Двина-2-СЛ | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1210 | 350 | 15000 |
| Двина-21 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 15100 |
| Двина-21-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 17100 |
| Двина-21-СЛ | 2 | 220 | 22 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 16700 |
| Двина-21-С | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 18100 |
| Двина-21М-СЛ | 2 | 220 | 24 | 2 | 2,5 л.с. | 2900 | 1380 | 390 | 17700 |
| Двина-21М-С | 2 | 220 | 25 | 2 | 2,5 л.с. | 2900 | 1380 | 390 | 19100 |
| Двина-21-К | 2 | 220 | 17 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 16700 |
| Двина-21М-СЛ-К | 2 | 220 | 17 | 2 | 2,5 л.с. | 2900 | 1380 | 390 | 19300 |
| Двина-21М-НД | 2 | 220 | 20 | 2 | 2,5 л.с. | 2900 | 1380 | 390 | 18100 |
| Двина-21-спиннинг адаптер | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2900 | 1380 | 390 | 18700 |
| Двина-22 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 13600 |
| Двина-22-СЛ | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 15100 |
| Двина-22-С | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 16600 |
| Двина-22М-С | 2 | 220 | 25 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 17600 |
| Двина-22-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 15600 |
| Двина-22М-НД | 2 | 220 | 20 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 16600 |
| Двина-22М-СЛ | 2 | 220 | 23 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 16300 |
| Двина-22-спиннинг | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 17200 |
| Двина-22-К | 2 | 220 | 16 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 15200 |
| Двина-22М-СЛ-К | 2 | 220 | 23 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 17900 |
| Двина-22-К-спиннинг | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 19000 |
| Двина-22-тент | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 24300 |
| Двина-22-тент-люкс | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 24900 |
| Двина-22-тент-спиннинг | 2 | 220 | 22 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 27900 |
| Двина-22-НД-тент | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2600 | 1250 | 350 | 26000 |
| Двина-22М-СЛ-тент | 2 | 220 | 25 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 27000 |
| Двина-22М-НД-тент | 2 | 220 | 22 | 2 | электромотор | 2600 | 1250 | 350 | 27300 |
| Двина-23 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 2750 | 1250 | 350-430 | 13900 |
| Двина-23-К | 2 | 220 | 17 | 2 | – | 2750 | 1250 | 350-430 | 15500 |
| Двина-23-СЛ | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 2750 | 1250 | 350-430 | 15400 |
| Двина-23-С | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 2750 | 1250 | 350-430 | 16900 |
| Двина-23-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 2750 | 1250 | 350-430 | 15900 |
| Двина-23М-СЛ | 2 | 220 | 23 | 2 | 2,5 л.с | 2750 | 1250 | 350-430 | 16400 |
| Двина-23М-С | 2 | 220 | 25 | 2 | 2,5 л.с | 2750 | 1250 | 350-430 | 17900 |
| Двина-23М-СЛ-спиннинг | 2 | 220 | 23 | 2 | 2.5 л.с. | 2750 | 1250 | 350-430 | 20000 |
| Двина-23М-НД | 2 | 220 | 20 | 2 | 2,5 л.с | 2750 | 1250 | 350-430 | 16900 |
| Двина-23М-СЛ-К | 2 | 220 | 23 | 2 | 2,5 л.с | 2750 | 1300 | 350-430 | 18000 |
| Двина-23-спиннинг | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2750 | 1300 | 350-430 | 17500 |
| Двина-23-К-спиннинг | 2 | 220 | 20 | 2 | – | 2750 | 1300 | 350-430 | 19100 |
| Двина-25-НД | 2 | 220 | 19 | 2 | – | 3000 | 1510 | 400 | 20400 |
| Двина-25-С | 2 | 220 | 24 | 2 | – | 3000 | 1510 | 400 | 22300 |
| Двина-25М-НД | 2 | 220 | 21 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 21400 |
| Двина-25М-С | 2 | 220 | 25 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 23300 |
| Двина-25М-С-К | 2 | 220 | 26 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 25300 |
| Двина-25М-НД-К | 2 | 220 | 25 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 23400 |
| Двина-25-НД-тент | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 3000 | 1510 | 400 | 31400 |
| Двина-25М-НД-тент | 2 | 220 | 23 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 32400 |
| Двина-25-С-тент | 2 | 220 | 26 | 2 | – | 3000 | 1510 | 400 | 33300 |
| Двина-25М-С-тент | 2 | 220 | 27 | 2 | 3 л.с. | 3000 | 1510 | 400 | 34300 |
| Двина-26 | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 3100 | 1320 | 380-460 | 16600 |
| Двина-26-СЛ | 2 | 220 | 21 | 2 | – | 3100 | 1320 | 380-460 | 18300 |
| Двина-26-НД | 2 | 220 | 18 | 2 | – | 3100 | 1320 | 380-460 | 18400 |
| Двина-26-НД-Сплав (новая комплектация) | 2 | 300 | 21 | 2+1 | – | 3500 (+/- 50) | 1380(+/- 50) | 380-460 | 28400 |
| Двина-26-НД-Сплав-тент | 2 | 300 | 24 | 2+1 | – | 3500 (+/- 50) | 1380(+/- 50) | 380-460 | 39900 |
| Двина-280М-С | 2 | 220 | 25 | 3 | 4 л.с. | 2800 | 1320 | 360-430 | 22300 |
| Двина-280М-С-Киль | 2 | 220 | 26 | 3+1 | 4 л.с. | 2800 | 1320 | 360-430 | 25800 |
| Тайфун-280М-С | 2 | 220 | 25 | 3 | 4 л.с. | 2800 | 1320 | 360 | 22300 |
| Двина 280М-С-ход. тент | 2 | 220 | 27 | 3 | 4 л.с. | 2800 | 1320 | 360-430 | 36400 |
| Тайфун-280М-С-ход. тент | 2 | 220 | 27 | 3 | 4 л.с. | 2800 | 1320 | 360 | 36400 |
| Двина-300М-СЛ | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 23500 |
| Двина-300М-С | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 25400 |
| Двина-300М-СЛ-тент | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 31900 |
| Двина-300М-С-тент | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 34100 |
| Двина-300М-С-киль | 2 | 300 | 32 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 28900 |
| Двина-300М-С-киль-ход. тент | 2 | 300 | 32 | 3 | 5 л.с. | 3000 | 1320 | 380-460 | 43100 |
| Двина-320М-СЛ | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 24000 |
| Двина-320М-С | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 25800 |
| Двина-320М-С-тент | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 34500 |
| Двина-320М-СЛ-тент | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 32700 |
| Двина-320М-СЛ-спиннинг | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 27600 |
| Двина-320М-С-ход. тент | 2 | 300 | 30 | 3 | 5 л.с. | 3100 | 1380 | 390 | 41300 |
| Двина-320М-С-киль | 2 | 300 | 33 | 3 | 8 л.с. | 3200(+/-50) | 1420 | 390 | 29900 |
| Двина-320М-С-киль-ход. тент | 2 | 300 | 33 | 3 | 8 л.с. | 3200(+/-50) | 1420 | 390 | 45400 |
| Двина-310М-СЛ | 2 | 300 | 30 | 3 | 6 л.с. | 3200 | 1520 | 400 | 25600 |
| Двина-310М-С | 2 | 300 | 30 | 3 | 6 л.с. | 3200 | 1520 | 400 | 28000 |
| Двина-310М-С-ход. тент | 2 | 300 | 33 | 3 | 6 л.с. | 3200 | 1520 | 400 | 43700 |
| Двина-310М-С-тент | 2 | 300 | 31 | 3 | 6 л.с. | 3200 | 1520 | 400 | 36700 |
| Двина-340М-С-киль | 3 | 300 | 35 | 3+1 | 15 л.с. | 3400 | 1600 | 400 | 36900 |
| Катамаран – Двина под мотор (кокпит 900 мм.) | 5 | 500 | 60 | 5 | 15 л.с. | 4500 | 1900 | 480 | 46600 |
| Трехместный БАНАН – "Двина" | 3 | – | 20 | 3 | – | 2900 | 1050 | 600 | 26900 |

Примечание: **НД** - надувное дно, **СЛ** - реечная слань, **М** - под мотор, **К** - надувное кресло, **С** – жесткий пол, **спиннинг** – устройство спиннингодержателя, **тент** – разборный тент. Лодки могут быть изготовлены из камуфлированной ткани.

|  |
| --- |
| **Опции для лодок ПВХ** |
| Усиление дна (опция) | Данное усиление обеспечивает сохранность днища лодки от порезов о камни и ракушки, а также защищает дно при перемещении лодки. | **2600 рублей** в зависимости от модели лодки шириной усиления **117 мм**.**3800 рублей,** шириной усиления **235мм.** |
| Бортовой привал (опция) | Бортовой привал предохраняет борта лодки от последствий различного рода столкновений с препятствиями, а также при швартовке. | **2600 рублей** в зависимости от модели лодки. |
| Передвижные сиденья (опция) | Комплектация любой модели лодки передвижными сиденьями. | **100 рублей** |
| Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция) | Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **850 гр/м2.** (Производство **Южная Корея, лесной камуфляж**) | нет в наличии |
| Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция) | Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **750 гр/м2.** (Производство **Южная Корея, лесной камуфляж**) | **4000 рублей** |
| Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция) | Данная ткань применяется для изготовления моторных лодок малого и среднего класса и имеет плотность **850 гр/м2.** (Производство **Южная Корея**) | нет в наличии |
| Камуфлированная ткань для **моторных** лодок (опция) | Данная ткань применяется для изготовления **моторных** лодок и имеет плотность **1050 гр/м2.** (Производство **Чехия-Германия**) | нет в наличии |
| Камуфлированная ткань для **гребных** лодок (опция) | Данная ткань применяется для изготовления **гребных** лодок и имеет плотность **650 гр/м2.** (Производство **Финляндия**) | нет в наличии |
| Цветная ткань для **моторных** лодок (опция) | По желанию заказчика моторные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью **1050 гр/м2**. Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками. | нет в наличии |
| Цветная ткань для **гребных** лодок и **моторных** лодок малого класса (опция)  | По желанию заказчика гребные лодки могут быть произведены из цветных ПВХ тканей плотностью **850 гр/м2**. Цвета: черный с желтыми вставками, черный с голубыми вставками, черный с оранжевыми вставками. | **1200 рублей** для **гребных** лодок**1200 рублей** для **моторных** лодок малого класса. |
| Киль-плавник (опция) | Киль-плавник выполнен из эластичного ПВХ, стойкий к излому. Он обеспечивает лучшую устойчивость лодки при поворотах и прямолинейном движении. | **500 рублей** |
| Поворотные быстросъемные транцевые колеса (опция) | Поворотные быстросъемные транцевые колеса из нержавеющей стали для удобного и быстрого спуска на воду небольших лодок ПВХ и катеров. | нет в наличии |
| Комплект мягких накладок на сиденья | Съемные мягкие накладки на жесткие сиденья лодок применяются на длину банок от 53 см. до 70 см. В комплект входит отстёгивающаяся сумка. | **1900 рублей** |
| Кресло надувное малое | Ткань зеленая/серая, плотность 750 гр/м2 | **3800 рублей** |
| Ткань цветная, плотность 850 гр/м2. | **4200 рублей** |
| Кресло надувное большое | Ткань зеленая/серая, плотность 750 гр/м2 | **4200 рублей** |
| Ткань цветная, плотность 850 гр/м2. | **4600 рублей** |